Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 9.10. 2013 od 10:00 hodin v Rovensku pod Troskami 
– pivnice Jaspis (  od náměstí po hlavní silnici směrem ke škole před zatáčkou ) 

Pro zájemce je již od 9:30 hodin připravena prohlídka unikátní zvonice. Sraz přímo u zvonice Na Týně. 



Program jednání RS:

1. Investice a obnova 
1.1. Semily – úpravna vody Příkrý – informace o zahájení stavby 
1.2. Malá Skála, Semily – schválení smluv se SFŽP 
1.3. Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října – informace o dokončování stavby
1.4. Chuchelna – odkoupení pozemků pro projekt výstavby VDJ Komárov
1.5. Benecko –  studie odstranění balastních vod  


2. Východiska k projednání ceny vodného a stočného 2014 
 




1. Investice a obnova 


1.1. Semily – úpravna vody Příkrý – informace o zahájení stavby 

Jedná se o akci podpořenou z dotace OPŽP. Řeší kompletní výměnu technologie a rekonstrukce stavebních částí všech stávajících objektů (včetně kalových polí), vybudování nového objektu hrubého předčištění nové akumulace, výměnu všech podzemních sítí v areálu apod.

Radou sdružení bylo jako vítěz veřejné zakázky na dodavatele stavby odsouhlaseno „Sdružení Příkrý“ firem VCES a.s., HAKOV a.s. a VODA CZ s.r.o. Následně probíhaly všechny procesní kroky a plynuly lhůty na odvolání proti jednotlivým rozhodnutím.

V poslední den lhůty pro podání odvolání proti výsledku veřejné zakázky nám byla doručena námitka od firmy SYNER VHS Vysočina a.s. (uchazeč na druhém pořadí). Namítané skutečnosti jsou neopodstatněné a podle našeho názoru pouze zástupné. Jsou pouze tři možné důvody: favorizovaný uchazeč (projektant a technolog akce v jeho týmu) neunesl prohru, „vyřizování účtů“ mezi dodavatelskými firmami, či vylepšování pozice mezi uchazeči do dalších soutěží. Odvolání bylo zamítnuto a do pátku 4.10.  má stěžovatel časovou lhůtu, aby podal svoji námitku vůči ÚHOS. O finálním rozhodnutí uchazeče budeme proto informovat až na vlastním jednání.

Zahájení stavby pak bude mít dva možné scénáře:
1/ v případě, že odvolání na ÚHOS podáno nebude, dojde 9.10. k podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště – zahájení dle předpokladů ve zveřejněné výzvě 
2/ pokud by skutečně SYNER VHS Vysočina a.s. námitku podal, jsme přesvědčení, že bude zamítnuta. Důsledkem by ale bylo zahájení stavby až na jaře příštího roku, což stále z pohledu poskytovatele dotace a jeho termínů není problém. Pravděpodobně by to přineslo větší klid na staveništi – protože začínat tuto stavbu na jaře a končit na počátku léta 2015, je vždy lepší než začínat na podzim 2013 a končit v zimě 2014. 

V mezidobí probíhají jednání vedoucí k zahájení stavby se všemi zúčastněnými stranami (dodavatel, provozovatel, TDI). Projednává se složení realizačních týmů, specifikace dodávaných zařízení, postup výstavby a harmonogram ve vazbě na nemožnost dlouhodobé odstávky, předání staveniště apod.

Důležitým pro klidný průběh celé stavby je okamžitý nástup dodavatele a rychlý průběh stavby do zimního období. Dodavatel stále avizuje připravenost.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o průběhu příprav na zahájení stavby Intenzifikace úpravny vody Příkrý, Semily.


1.2. Malá Skála, Semily – schválení smluv se SFŽP 

Přibližně po půl roce jsme konečně dostali šanci podepsat smlouvu č. 10050201 o poskytnutí podpory za SFŽP ČR na akci Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové.  Dále po kratším přípravném úseku i smlouvu č. 12126431 na akci Semily – vodovod Spálov.

Smlouvy vymezují :
a) Malá Skála 
 - podporu Fondu soudržnosti – rozhodnutí MŽP, evropské zdroje … max. 16 069 506,- Kč 
 - podpora ze SFŽP, spolufinancování z rozpočtu ČR ve výši … 945 265,05 Kč 

b) Semily – Spálov 
 - podporu Fondu soudržnosti – rozhodnutí MŽP, evropské zdroje … max. 2 186 166,- Kč 
 - podpora ze SFŽP, spolufinancování z rozpočtu ČR ve výši … 128 598,-  Kč 

Na smlouvy pak navazují další dokumenty – rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Smlouvy mají standardní části, námi je nelze změnit. V manuálu SFŽP je, že smlouvu musí schválit orgány obce, je však opomenuto - orgány svazku obce. Přesto žádáme RS o formální souhlas se smlouvami. Budeme je mít na jednání RS k dispozici k nahlédnutí.


Návrh na usnesení : 
RS schvaluje Smlouvu č. 10050201 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové a Smlouvu č. 12126431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Semily – vodovod Spálov v předloženém znění. 
1.3. Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října – informace o dokončování stavby

Součástí je rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací v ul. 28. října, Kinského a na Mariánském náměstí a následnou úplnou rekonstrukcí všech výše uvedených povrchů komunikací a chodníků.

Na základě veřejné zakázky je dodavatelem stavby firma Integra Stavby a.s. Liberec za mimořádně pozitivní cenu 28,454mil. Kč. Termín dokončení je 10.10.2013.

Jde o výjimečnou akci -  na tak velký rozsah nebyla žádná dotace, pouze příspěvek města ve výši 17,5 mil. Kč.

Aktuálně je stavba kompletně dokončena na Mariánském náměstí, v ul. Kinského a na 28. října po křižovatku s touto ulicí. Ve zbývajícím úseku jsou také hotovy veškeré inženýrské sítě, položeny podkladní asfalty čerstvě i finální asfalty. Nyní probíhá dokončování dláždění chodníků a autobusové zastávky.

Stavba s sebou přinášela desítky drobných komplikací, které byly řešeny v průběhu. K žádným zásadním problémům však nedošlo. 

Konečný finanční výsledek akce lze v této chvíli odhadnout jako úspěšný – v duchu  smlouvy o dílo.  

V době konání zasedání Rady sdružení bude probíhat přejímací řízení a sepisování drobných vad a nedodělků. Termín dokončení bude dodržen.

Dne 28. října se uskuteční slavnostní zakončení akce, na které jste všichni srdečně zváni. Všem ještě bude doručena pozvánka.

Končenou zprávu o dokončení stavby a vyúčtování předložíme na příštím jednání.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o dokončování realizace akce „Turnov – úplná rekonstrukce 28. října“.



1.4. Chuchelna – odkoupení pozemků pro projekt výstavby VDJ Komárov

Pro stavbu vodojemu Komárov v Chuchelně je nutné vykoupit pozemky, které budou součástí odvodnění a svahování příjezdové komunikace k VDJ, dosud jsou v soukromém vlastnictví. Vlastník pozemků požaduje do doby vydání územního rozhodnutí stavby VDJ majetkové vypořádání. 

Projektovou dokumentaci zajišťuje Ing. Koldovský (bývalá firma VodoPro, s.r.o.), územní rozhodnutí mělo být dle smlouvy vydáno do 03/2013, k dohodě s vlastníkem ale došlo až v této době. Projektant v zimě 2012 avizoval vlastnický problém. 
Kupní smlouva – p. Josef Hošek, Veselá
Jedná se o uzavření kupní smlouvy s panem Josefem Hoškem z Veselé na:
1. pozemkou parcelu č. 685/3 o výměře 30 m², trvalý travní porost v katastrálním území Lhota Komárov, obec Chuchelna

dále:
1. pozemkou parcelu č. 685/4 o výměře 37 m², trvalý travní porost, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 685/1, trvalý travní porost v katastrálním území Lhota Komárov, obec Chuchelna
1. pozemkovou parcelu 677/5 o výměře 50 m², trvalý travní porost, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 677/3, trvalý travní porost v katastrálním území Lhota Komárov, obec Chuchelna
	
Obě dle geometrického plánu č. 221-59/2013, vyhotoveným Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET, Károvsko 2056, 511 01 Turnov. 

Všechny nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV 122, pro katastrální území Lhota Komárov, obec Chuchelna. Kupní cena byla dohodnutá na 100 Kč/m², tedy 11.700,- Kč při celkové výměře 117 m². 

Celá výše kupní ceny bude zahrnuta do rozpočtu VHS Turnov na výdajích pro rok 2013 v rámci poslední rozpočtové změny.

Poznámka: Pozemek přímo pod navrženým VDJ je ve vlastnictví obce Chuchelna, převod pozemku bude řešen až v rámci stavebního povolení či vlastní stavby (nutno projednat v ZO Chuchelna). 


Návrh na usnesení:
RS schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi VHS Turnov, jako kupující a panem Josefem Hoškem, jako prodávající, na pozemkou parcelu 685/3 o výměře 30 m², trvalý travní porost v katastrálním území Lhota Komárov, obec Chuchelna, pozemkou parcelu č. 685/4 o výměře 37 m², trvalý travní porost, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 685/1, trvalý travní porost v katastrálním území Lhota Komárov, obec Chuchelna, pozemkovou parcelu 677/5 o výměře 50 m², trvalý travní porost, která vznikla oddělením z pozemkové parcely č. 677/3.


1.5. Benecko –  studie odstranění balastních vod  

Provozovatel dlouhodobě upozorňuje, že nejhorší situace v otázce balastních vod tekoucích v extrémních množstvích na ČOV je a byla v Rokytnici nad Jizerou, na Benecku, na Malé Skále a v Lomnici nad Popelkou.  Akce Čistá Jizera vyřešila Lomnici nad Popelkou, v Rokytnici nad Jizerou právě realizujeme vlastní úpravy sítě, Malá Skála bude mírně vylepšena právě realizovanou akcí.
Na Benecko Vám předkládáme k projednání závěry ze zpracované  studie. 
Ta byla opět zpracována na základě komplexní činnosti, které byly podle vzájemné dohody s vedením SčVK organizovány pod jejich řízením. Opět byla využita spolupráce s firmou DHI. 

Jako výstup byla předložena Zpráva o identifikaci poruch na kanalizační síti v obci Benecko. Nás celá činnost vyšla na cca 180 tis. Kč, provozovatele zabezpečil čištění kanalizace. 

V roce 2012 proběhla identifikace zdrojů balastních vod ve stokové síti odbornou firmou DHI a.s. Vytypované úseky s infiltrací byly prohlédnuty v 2013 kamerou. Celková délka kamerových prohlídek byla 2080 metrů. Bylo prohlédnuto 58 úseků a pouze čtyři nevykazovaly potencionálně nebezpečné poruchy. Byly zjištěny následující typy poruch:

· Infiltrace – s ohledem na skutečnosti, že je kanalizace uložena mělce ve zvodnatělém terénu a s ohledem na použité nevhodné těsnění spojů, jde toto o největší případ poruch.  
· Posuny ve spojích
· Praskliny
· Průnik kořenů do kanalizace
· Netěsnost šachet okolo prostupů potrubí
· Drsnost šachtových den
· Výškové i směrové lomy mimo šachty (kolena 90°)
· Zaústění větších profilů do menších
· Permanentní nátoky z přípojek

Základní výstup: 
Průzkum balastních vod stokové sítě Benecka identifikoval závažné závady na 35% celkové délky sítě. Detailní prohlídkou se prokázal havarijní stav identifikovaných úseků v plném rozsahu. Jakákoliv forma opravy proto nepřichází v úvahu. Dalším závažným problémem je stav kanalizačních přípojek, které jsou také významným zdrojem nátoků balastních vod. Dokud nedojde k výměně řadů v navrhovaném rozsahu, nelze předpokládat zlepšení situace na ČOV Benecko.

Poruchy jsou proto doporučeny odstranit postupnou výměnou kompletní kanalizace v několika úsecích.  Oprava pomocí bezvýkopových technologií zde není možná z několika důvodů. Převážná většina zmiňované kanalizace je v profilu DN 200. Vyvložkování by se muselo provést silnostěnnou vložkou a to by výrazně snížilo průtočný profil. Podle technických standardů VHS je možné použít minimálně DN 250 pro veřejnou kanalizaci a vyvložkováním by se nezachovala ani dimenze stávající.  Vložkování silnostěnnou vložkou této dimenze je výrazně dražší, než celková výměna. Bude nutno zvážit změnu trasy v některých úsecích kanalizace, protože současný stav nevyhovuje provádět údržbu z důvodu špatného přístupu. Při budoucí rekonstrukci kanalizace je třeba donutit majitele nevyhovujících přípojek k jejich opravě.
[bookmark: _Toc365566582]Souhrnná tabulka cen jednotlivých úseků výměny kanalizace

	Lokalita, celková délka kanalizace, DN
	Odhadnuté finanční rámce 

	Hotel Kubát – Hotel Lesní Zátiší   660 m, DN 250
	2 640 000 Kč

	Hotel Kubát – Hotel Žalý  554 m, DN 250
	2 220 000 Kč

	Stará ČOV Benecko - Hotel Kubát –684 m, DN 300
	3 200 000 Kč

	Celkem rekonstrukce 1898 m
	8 040 000 Kč


Je zřejmé, že k celé výměně budeme muset přistoupit postupně – po etapách - v několika příštích letech, a to podle dostupných peněžních zdrojů. 

Návrh na usnesení : 
RS projednala Zprávu o identifikaci poruch na kanalizační síti v obci Benecko a v této souvislosti doporučuje zapracovat do rozpočtů VHS v příštích letech potřebné finanční prostředky po zvolených etapách.  




2. Východiska k projednání ceny vodného a stočného 2014 

V měsíci září začíná období, kdy je nutno zahájit jednání o ceně na příští rok. Měli bychom otázku projednat pravděpodobně ve třech kolech, a to maximálně do počátku prosince 2013. V tomto prvním si zopakujeme vstupy a možnosti, v druhém projednáme přesnější varianty návrhů z rámcově zvolené cesty, ve třetím upřesníme finální podobu kalkulace.  

Na první jednání bychom chtěli celou otázku rozdělit na dvě základní oblasti:
- vstupní informace 
- základní směry rozhodování 

Všechny podkladové materiály máte v příloze. Vedle základního materiálu jsou předloženy :
1. výtah z našich webových stránek o stanovení ceny – popis procesů a klíčových okolností obyvatelům  
1. vývoj tržeb 2014 v pololetí
1. vyúčtování ceny vodného a stočného v 2012
1. rámcový přehled investičních potřeb VHS pro další roky 


Návrh na usnesení: 
RS projednala vstupní informace k projednávání výše ceny vodného a stočného pro rok 2014. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konkrétní návrhy vzešlé z diskuse na jednání zpracované dle pravidel koncesní smlouvy.    
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